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[bookmark: page5][bookmark: page12][bookmark: _Toc190857935]1.1 Краткая характеристика сельского поселения РМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: page20][bookmark: page21]Краткая характеристика сельского поселения, а также сведения о численности, плотности и социально-демографическом составе населения, иные характерные особенности поселения приведены в таблице 1.
Таблица 1. 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика

	1. 
	Расположение территории сельского поселения 
	Кинзельский сельсовет расположен в южной части Красногвардейского района и граничит на севере – севере с Токским, Плешановским, Пролетарским сельсоветами, на востоке с Яшкинским сельсоветом, на западе с Грачевским районом и на юге с Сорочинским районом. Центр Кинзельский сельсовета - село Кинзелька, которое расположено от райцентра на расстоянии 40 км.

	2. 
	Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения

	с. Кинзелька
с. Вознесенка
п.Степной
п.Александровка
д.Петропавловка

	3. 
	Численность населения, всего
с. Кинзелька
с. Вознесенка
п.Степной
п.Александровка
д.Петропавловка
	597
431
112
46
8
0

	4. 
	Плотность населения на 01.01.2026 г., чел./кв. км
	56,97

	5. 
	Площадь муниципального образования, км2
с. Кинзелька, км2
с. Вознесенка, км2
п.Степной, км2
п.Александровка, км2
д.Петропавловка, км2
	334,69
3,52
2,77
1,2
1,81
1,18

	6. 
	Жилых домов ИЖС, шт
	286

	7. 
	Жилищный фонд ИЖС, кв. м.
	27300

	8. 
	МКД ( в т.ч. блокированной застройки),шт.
	76

	9. 
	Жилищный фонд МКД, кв. м.
	12100

	10. 
	Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м/чел.
	66

	11. 
	Общая оценка природно-климатические условия на территории сельского поселения
	благоприятная


 
[bookmark: _Toc190857936]Численность населения Кинзельского сельсовета снижается - за 3 года на 5-10%.
В 2022 г. население МО-863 чел. В 2023г.-783, В 2024 - население МО - 767 ч. 
Итого к 2027 г. прогнозная численность населения составит 517 чел.
В связи с тем, что прогнозная численность населения снижается, значения расчетных показателей принимаются на уровне фактической обеспеченности 2025 года.
[bookmark: _Toc398555138][bookmark: _Toc129611142][bookmark: _Toc129611186][bookmark: _Toc129611806][bookmark: _Toc129611905]1.2 Существующие объекты местного значения
Таблица 2. Существующие объекты местного значения
	Наименование объектов
	Количество, месторасположение

	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей
	1

	Автозаправочные станции
	0

	Мостовое сооружение
	0

	Объекты культуры
                                 - дома культуры
	
1 в с. Кинзелька

	Объекты библиотечного обслуживания

	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотечно-клубная система" Красногвардейского района Оренбургской области (МБУК "ЦБКС") в составе 2 библиотек: 
Кинзельская сельская библиотека – филиал, Вознесенская сельская библиотека –филиал, 
Общим объёмом книжного фонда 10852 экземпляров.
Количество читателей составляет 318 человек.

	Остановки
	3 шт

	Автовокзал
	-



[bookmark: _Toc190857937]

Обоснование положений основной части нормативов
Расчетные показатели устанавливаются для видов объектов местного значения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ от 20.03.2025 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"», Законом Оренбургской области N 1037/233-IV-ОЗ от 16.03.2007 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».
Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования (далее РНГП).
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[bookmark: page4][bookmark: _Toc190857938]2.1 Обоснование расчетных показателей по объектам

	№
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	[bookmark: _Toc190857939]В области транспортной инфраструктуры

	1
	автомобильные дороги местного значения
	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км территории
	Расчетные параметры приняты в соответствии с п. 5.24 CП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», утвержденный приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр.
Плотность автомобильных дорог местного значения рассчитывается по формуле:
,
где  – сумма протяженности автомобильных дорог, м.
=10, 4 км.
 – площадь муниципального образования, кв.м.
 =334,69 кв. км.
= 0,03 км/кв. км
Минимально допустимый уровень плотности магистральной УДС в границах Кинзельского сельсовета – 0,03 км/км2. 


	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности  автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов км/тыс.чел.
	Обеспеченность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов рассчитывается как: 
(10,4 / 597) x 1000= 17,4 км на 1000 человек, где:
10,4 км – протяженность
597 - количество человек, проживавших на территории Красногвардейского района на 1 января 2026

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности,км
	Не устанавливается

	2
	Велосипедные дорожки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются, согласно п. 6.5 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
В Кинзельском сельсовете отсутствуют населенные пункты с численностью населения более 10 тыс. чел., поэтому отсутствует необходимость установления показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности велодорожек в границах населенных пунктов.


	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	3
	Велосипедные парковки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В связи с тем, что минимально допустимый уровень обеспеченности велосипедными дорожками принимается равным – 0, уровень обеспеченности велосипедными парковками также принимается равным – 0.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	4
	Станции технического обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:
- на 10 постов - 1,0;
- на 15 постов - 1,5;
- на 25 постов - 2,0.
Уровень автомобилизации принят - 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 человек населения.
Расчет: 420х0,597/200 = 1 пост.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения станциями технического обслуживания устанавливается на уровне фактической обеспеченности года с учетом требования о соблюдении уровня не ниже фактической обеспеченности – 1 пост станции


	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Транспортная доступность 30 минут.

	5
	Автозаправочные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки - 0,1;
Уровень автомобилизации принят-420 индивидуальных
 легковых автомобилей на 1000 человек населения.
Расчет: 420х0,597/1200=0  колонок

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Транспортная доступность не устанавливается.

	6
	Остановки общественного транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016. Устанавливается на уровне фактической обеспеченности года в количестве 3 штук.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности: от объектов массового посещения – не более 300 м. От зон массового отдыха и спорта не более 100 м. в жилой застройке – 600м

	7
	Автомобильные стоянки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.

	[bookmark: _Toc190857940]В области инженерной инфраструктуры. 
Водоснабжение и водоотведение

	1
	Водоснабжение 
	Значение показателя удельного водопотребления
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями -160л/сут. на 1 жит.


	
	
	
	Примечания.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не устанавливается.
Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии:
– с СП 8.13130.2020 для наружных систем;
– с СП 10.13130.2020 для внутренних систем;
– с СП 484.1311500.2020для автоматических систем.
Показатели минимальной обеспеченности жителей многоквартирных домов в части нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды принимаются в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 г. № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Оренбургской области».

	2
	Бытовая канализация
	в % от водопотребления
	- Зона застройки многоквартирными жилыми домами
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-100%
-

	3
	Дождевая канализация
	Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	50 м3/сут. с 1 га территории

	[bookmark: _Toc190267046][bookmark: _Toc190267573][bookmark: _Toc190857941]Объектов, относящихся к области электроснабжения

	1
	Электропотребления
	Укрупненные показатели электропотребления:
	Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки производится   в   соответствии   с   нормами   СП   256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Дифференцированные расчетные показатели минимальной обеспеченности населения в области электроснабжения принимаются в виде нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях всех типов (детализированные в зависимости от категории жилых помещений, количества комнат и проживающих человек в жилых помещениях), утвержденных Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.11.2017 г. № 107-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Оренбургской области».
Расчетные показатели минимальной обеспеченности жителей многоквартирных домов в части нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды принимаются в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 г. № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Оренбургской области».

	[bookmark: _Toc190267047][bookmark: _Toc190267574][bookmark: _Toc190857942]Объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

	1
	Газ
	Укрупненный показатель потребления газа 
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

	2
	Тепловая нагрузка
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки
	Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.
Принимать по нормам СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

	2.1
	 Котельные 
	Размеры земельных участков котельных, га
	Принимать по нормам СП 42.13330.2016

	[bookmark: _Toc190857943]В области обращения с твердыми коммунальными отходами 

	1
	Коммунальные отходы
	Расчетное количество отходов 
	Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Оренбургской области установлены приказом департамента по ценам и регулированию тарифов от 29 ноября 2022 года №257-н:
Для домовладений в населённом пункте: 1 проживающий в многоквартирных жилых домах-220,8 кг/год; в индивидуальных жилых домах -250,8 кг/год.
В Кинзельском сельсовете для
 В ИЖС и блокированной  застройки=362*250,8=90789,6 кг/год.
Также нормативы для некоторых категорий объектов, кроме домовладений, установлены приказом от 10 ноября 2023 года №81-н.10 ноября 2023 года №81-н.

	2
	Площадки для установки контейнеров
	Количество площадок для установки контейнеров
	Расчетные параметры приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого количество контейнеров для сбора мусора. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества, но не более 5 контейнеров. 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3; t – периодичность удаления отходов, сут.; К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25; V – вместимость контейнера. 
В районах застройки ИЖС и блокированной застройки–
Бконт = 11 площадок на 40 контейнеров;
 (При вместимости контейнера 0,75 куб.)
Принимаем количество площадок для установки контейнеров 11 шт; количество контейнеров 40 шт.  Что соответствует фактической обеспеченности.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В районах застройки МКД (блокированной застройки) –пешеходная доступность не более 150 м от входа.
В районах застройки ИЖС- пешеходная доступность не более 300 м.

	[bookmark: _Toc190857944]В области культуры

	1
	Объекты библиотечного обслуживания
 - Общедоступная библиотека с детским отделением
- Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 
- Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
- Общедоступная библиотека - 1 объект на административный центр поселения
- Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам - 1 объект на административный центр поселения.
- Филиал общедоступных библиотек - 1 объект на 
 1т. населения. 
Соответственно: 597/1000 = 1 единиц. 
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения Кинзельского сельсовета объектами библиотечного обслуживания устанавливается на уровне фактической обеспеченности 2025 года  - 1 библиотека  и  2  филиала.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
Транспортная доступность 30 минут.

	
	
	объем фонда
	В соответствии с приказом Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 18.03.2019 №102 «Об утверждении модельного стандарта деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек муниципальных образований Оренбургской области» объем фонда должен определяться исходя из средней книгообеспеченности в сельской местности 7-9 единиц на одного жителя.
Расчет: 10852/597=18 единиц на 1 жителя

	4
	- Дом культуры (Административный центр сельского поселения) 
- Филиал сельского дома культуры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
-Дом культуры - 1 объект в административном центре.
Исходя из низкого уровня градостроительного освоения минимально допустимый уровень обеспеченности принимается равным фактической обеспеченности -1 Дом культуры в с. Кинзелька. 
 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
Транспортная доступность 30 минут.

	5
	Кинозал
	Обеспеченность ,шт
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
1 на 1 тыс. чел. посадочных мест дома культуры 166,
Население 597 человек
Соответственно: 0,597*166/1000=0,1 шт.
в расчете применимо для население с. Кинзелька, которое включает менее 3 т. жителей - 0 кинозал.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут.
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	1
	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Принимается в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
1 объект на административный центр   сельсовета, с учетом того, что с.Кинзелька является административным центром Кинзельского сельсовета, органы местного самоуправления могут быть представлены 1 объектом 

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.
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	1
	Предприятий торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Предельно допустимые уровни обеспеченности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, установлены в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадь торговых объектов, принятых постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2015 года № 989-пп. по предельным значениям расчетных показателей таких объектов в РНГП Красногвардейского района.
- минимальная площадь торговых объектов – 200 м2 на1000 чел.  в т.ч.:
 - по продаже продовольственных товаров 82м2;
– по продаже непродовольственных товаров -118м2 на 1000 чел.
Следовательно, минимальная площадь по продаже продовольственных товаров 82*597/1000=49м2;
- минимальная площадь по продаже непродовольственных товаров 188*597/1000=112м2;
В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут.

	2
	Предприятия бытового обслуживания
	количества рабочих мест
	Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 
-от 10 до 50 раб. мест – 0,1-0,2 га на 10 раб. мест;
4 места на 1 тысячу жителей
597*4/1000= 2 места.

	3
	Бани
	Минимально допустимый уровень обеспеченности.
	Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016
3 места на 1 тысячу жителей
 597*3/1000 = 2 места.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут.

	[bookmark: _Toc190857947]В области объектов специального назначения

	1
	Кладбища традиционного захоронения и крематории

	потребность в площади территории для размещения кладбищ, га на 1т.ч
	Расчетные параметры приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Sкл = (0,24 x Popомсу x k1 x (1 - k2 - k3)) x Y - Sсущ, 
где: Sкл - потребность в площади территории для размещения кладбищ в га; 
0,24 - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 000 человек. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 
Popомсу - численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел; 
k1 - коэффициент смертности в муниципальном образовании; 
(количество умерших за 2025 год=15 человек. 
k1= 15/597=0,03
k2 - коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы.
(k2 принимается равным 0); 
k3 - коэффициент, определяющий максимальную 
долю кремации. 
(При отсутствии крематория коэффициент равен 0)
Y - прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока. 
Sсущ - имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.
Sкл = 0,24х0,597х0,03х1х10 – 1,05
Sкл=  -1 Га
В соответствии с расчетами фактическая площадь кладбищ с учетом территории перспективной зоны специального назначения удовлетворяет потребности в площади территории для размещения кладбищ.
Устанавливается по текущим имеющимся свободным площадям для захоронений = 1 Га. (по планируемой функциональной зоне специального назначения в генеральном плане муниципального образования)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность - 45мин.

	[bookmark: _Toc187347719][bookmark: _Toc190857948]В области благоустройства (озеленения) территории поселения

	1
	территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимальная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 (п. 9.8, таблица 9.2) на уровне   12 м2 на человека. 
В случае расположения поселения в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать не более чем на 20%.
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: зеленые насаждения – 65-75%;
аллеи и дороги – 10-15%; 
площадки – 8-12%;
сооружения – 5-7%.

	
	Парки
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не более 15 мин на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

	
	Скверы и бульвары
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не более 10 мин (время пешеходной доступности) или не более 650м.
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