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[bookmark: _Toc73968736]Введение
Проект генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в новой редакции выполнен ООО «ГЕОГРАД» в рамках договора с ООО «Русланойл» № 16а/21 от 16.02.2021 г. о разработке проекта по внесению изменений в генеральный план, на основании постановления администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района от 18.05.2021 г.  № 43-п «О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области».
Данная редакция является корректурой генерального плана, утверждённого решением Совета депутатов Кинзельский сельсовет Красногвардейского района от 18.12.2013 №30/1.
В утверждённом генеральном плане расчетный срок реализации положений генерального плана рассчитан на срок 20 лет (до 2032 г.).

Причинами проведения работ являются: 
1. Актуализация действующей редакции Генерального плана муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района.
1. Уточнение зон с особыми условиями использования территории.
1. Уточнение функционального зонирования территории с учётом   поступивших предложений от администрации муниципального образования и заинтересованных лиц.
1. Изменение действующего законодательства в отношении градостроительной деятельности.

Внесение изменений в Генеральный план МО Кинзельский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и Красногвардейского района.
В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются административные границы муниципального образования Кинзельский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (от 9 марта 2005 года № 1901/343-III-ОЗ)». 




При разработке учитывались:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 22 июня 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;
Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 г. N 579-п "Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 г. № 121-п «О памятниках природы областного значения Оренбургской области» (с изменениями на 18 января 2021 года).



[bookmark: _Toc6396350][bookmark: _Toc73968737]СОСТАВ:
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (утверждаемая часть)

1) Положение о территориальном планировании;
2) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района М 1:25000;
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района М 1:25000, М 1:5000;
4)  Карта функциональных зон поселения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района М 1:25000, М 1:5000.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1) Текстовая часть;
2) Карта зон с особыми условиями территории и территорий, подверженных риску возникновения ЧС (современное состояние) в границах муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района М 1:25000, М 1:5000.

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.
Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования ООО «ГЕОГРАД».


[bookmark: _Toc488920893][bookmark: _Toc6396352][bookmark: _Toc73968738][bookmark: _Toc312530877]1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
На территории Кинзельского сельсовета действуют следующие программы:
	[bookmark: _Toc522283427][bookmark: _Toc6396353][bookmark: _Toc488920895]№ п/п
	Наименование программы
	Срок реализации

	1. 
	Устойчивое развитие территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022годы
	2018-2022

	2. 
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы
	2018-2022

	3. 
	Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы
	2018-2022

	4. 
	Градостроительство в муниципальном образовании Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2019-2024 годы
	2019-2024

	5. 
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2021-2025 годы
	2021-2025

	6. 
	Пожарная безопасность муниципального образования Кинзельский сельсовет на  2021-2025 годы
	2021-2025

	7. 
	Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на период 2020-2025 годов по направлению «Благоустройство сельских территорий
	2020-2025

	8. 
	Программа по охране и использованию земель на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2020-2025 года
	2020-2025

	9. 
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет на 2020-2023 годы
	2020-2023

	10. 
	Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2019-2033 годы
	2019-2033

	11. 
	Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района на 2021-2025 годы
	2021-2025

	12. 
	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2022 год
	2022

	13. 
	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2022 год
	2022

	14. 
	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального земельного контроля (надзора)
	2022

	15. 
	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
	2022
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[bookmark: _Toc73968740][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]2.1 Общие сведения о поселении

Муниципальное образование Кинзельский сельсовет находится в Красногвардейском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации. Село Кинзелька является административным центром Кинзельского сельсовета. На севере сельсовет граничит с Токским, Плешановским, Пролетарским сельсоветами, на востоке с Яшкинским сельсоветом, на западе с Грачевским районом и на юге с Сорочинским районом.
В состав муниципального образования Кинзельский сельсовет входят пять населённых пунктов: с. Кинзелька, пос. Александровка, с. Вознесенка, д. Петропавловка, пос. Степной. 
В настоящее время численность населения сельсовета составляет 891 человек.
Расстояние от районного центра до областного центра г. Оренбург - 220 км, до ближайшей железнодорожной станции Сорочинская Южно-Уральской железной дороги – 40 км.
Связь поселения с райцентром и городом Оренбургом осуществляется по асфальтированным автодорогам регионального значения.
Основой экономического развития сельского поселения является сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Крупных промышленных производств на территории поселения нет.
2.2 Природные условия
Климат
По карте климатического районирования Кинзельский сельсовет относится к III-A климатическому району, т.е. к восточноевропейскому району континентальной климатической области. Климатические условия здесь формируются под влиянием континентальных воздушных масс со стороны полупустынь Казахстана и водных просторов Атлантического океана, приносящего влагу и смягчающего температурные колебания. Поэтому климату свойственны суровая и сравнительно малоснежная зима, знойное и малодождливое лето, быстрый переход от зимы к лету, короткая весна, резкие температурные контрасты, дефицит влаги, интенсивная ветровая деятельность.
         Климат Красногвардейского района и в том числе Кинзельского сельсовета характеризуется хорошо выраженной континентальностью, которую иллюстрирует большая амплитуда колебаний среднемноголетней температуры зимой (-15°С) и летом (+21 °С). 
          По количеству выпадающих осадков МО относится к зоне умеренного увлажнения. Относительная влажность составляет 60 %. Среднее годовое количество осадков составляет 360-410 мм в год. 
         Снеговой покров на территории Кинзельского сельсовета в среднем залегает 145-150 дней, а его высота в конце зимы составляет от 30-40 см. Продолжительность безморозного периода составляет 130 дней. Сумма температур выше +10°С на территории района превышает 2600°. Все эти показатели являются средними для территории Оренбургской области.
          Первые заморозки наступают в конце октября, последние в конце марта. 
Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года ветров северо-западного, юго-восточного направлений, средняя скорость ветра 3,8 м/сек. На ветровой режим оказывает влияние равнинный рельеф местности, открытость степей способствует развитию здесь сильных ветров. Особенно знойные ветра формируются в период засух (суховеи).
Зима (середина ноября - март) холодная, снежная, с устойчивыми морозами (-15-20 градусов), оттепели редки всегда сопровождаются гололедом. Снежный покров устанавливается в середине ноября, толщина к концу сезона достигает 30-40 см. Снеговой покров сохраняется в течение 145-150 дней. Во второй половине сезона часты метели, образуются заносы на дорогах. Грунты промерзают на глубину до 1,1-1,2 м.
Весна (апрель-май) теплая, с ясной солнечной погодой, днем в апреле температура воздуха 7-9 градусов. Снежный покров сходит в середине апреля, а к концу месяца грунт просыхает.
Лето (июнь-середина) жаркое и сухое, нередко засушливое, с ясной солнечной погодой. Температура воздуха днем +25-+28 (макс. до +40 градусов), вначале и в конце лета ночи прохладные. Дожди бывают редко, преимущественно в виде кратковременных ливней с грозами, периодически бывают засухи. Продолжительность безморозного периода составляет 130 дней.
Осень (середина сентября - середина ноября) теплая и ясная в первой половине, во второй половине прохладная с пасмурной погодой, с затяжными моросящими дождями. Снег выпадает в начале ноября.
По данным ФГУ «Оренбургский ЦГМС» климат Красногвардейского района имеет следующие характеристики:

	месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	1.Среднегодовая месячная и годовая температура воздуха,ºС

	
	-13,3
	-12,7
	-6,1
	6,0
	14,7
	19,5
	21,2
	19,5
	13,2
	4,5
	-3,7
	-10,0
	4,4

	2.Среднее месячное и годовое количество осадков, мм.

	
	25
	18
	18
	24
	27
	46
	39
	30
	32
	38
	33
	29
	359

	3.Среднее число дней с туманом

	
	2
	3
	5
	1
	0,4
	0,3
	0,5
	0,6
	0,8
	2
	4
	4
	24

	4.Среднегодовая месячная и годовая скорость ветра, м/с

	
	3,4
	3,2
	3,1
	3,2
	3,0
	2,6
	2,4
	2,3
	2,7
	3,1
	3,2
	3,2
	3,0

	 5.Повторяемость скорости ветра по градациям, годовая, %

	Градация скорости ветра, м/с
	0-1

	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15

	Повто
ряемость,%
	33,2
	34,5
	18,7
	7,8
	3,0
	1,5
	0,9
	0,4

	6.Повторяемость направления ветра и штилей, годовая, %

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	штиль

	10
	6
	11
	16
	14
	14
	17
	12
	9

	7.Средняя скорость ветра, превышение которой в году составляет 55 (u*/м/с) -8

	8.Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца: -13,3 ºС (январь)

	9.Средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца: +21,2 ºС (июль)

	10.Коеффициэнт стратификации «А» равен 160

	11.Величина поправочного коэффициента, учитывающего влияние рельефа местности на рассеивание примесей равна 1,0


          Климатические условия района в целом, так и Кинзельского сельсовета в частности, в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов. 

Геоморфология
В геоморфологическом отношении Красногвардейский район, расположенный на территории Центрального Оренбуржья, принадлежит к Общесыртовско-Предуральской возвышенной степи, представляет собой пластово-ярусную равнину, с останками поверхностного выравнивания, пересеченную реками, ручьями и оврагами. 
         МО расположено в пределах возвышенности Общий Сырт, которая представляет собой пластово-ярусную равнину с останцами поверхностного выравнивания. Рельеф местности равнинно-холмистый. Южные склоны крутые, расчлененные балками и оврагами. Северные склоны пологие и длинные, растянутые на несколько километров. Подножья северных склонов незаметно переходят в надпойменные террасы рек и ручьев.
Абсолютные отметки высот увалов в районе колеблется от 100 до 300 метров. 
Основной фон почвенного покрова довольно однообразен и представлен преимущественно черноземами обыкновенными, которые отличаются между собой мощностью гумусового горизонта, содержанием перегноя и степенью смятости. По механическому составу почвы в основном глинистые и суглинистые с зернисто-комковой структурой. В общих типах почв отдельными пятнами встречаются солонцы.  
Все пахатно - пригодные почвы имеют достаточный запас питательных веществ, обладают хорошими физическими свойствами и при наличии влаги могут обеспечить получение высоких урожаев сельхозкультур.
         В целом рельеф района и в том числе муниципальное образование не создает больших помех для земледелия, так как большая часть пахотнопригодных земель располагается на сравнительно пологих частях рельефа.
         Агроклиматические условия благоприятны для зерноводческого земледелия, включая выращивание озимых и яровых культур.

Геологическое строение 
Геологическое строение территории очень сложное, отличается многообразием состава пород, их генетическими особенностями и структурой. В геологическом строении территории участвуют отложения от древнейших до современных, различного состава и происхождения. 
Рассматриваемая территория располагается в Восточно-Европейской (Русская) платформе, которая включает общесыртовско-предуральские возвышенные степи.  Глубокие, резко асимметричные долины Малого Урана, имеющие широтную ориентацию, расчленяют местность на ряд неравносклонных увалов - сыртов. Склоны южной экспозиции у них крутые, словно обрубленные (процессы денудации и эрозии расчленили их на множество крутоголовых приречных холмов). Склоны северной экспозиции - пологие и длинные, растянутые на несколько километров. Подножия северных склонов водоразделов незаметно переходят в надпойменные террасы, развитые почти исключительно по левобережьям рек.  
МО Кинзельский сельсовет расположен в области Волго-Уральского поднятия (антеклиза), на котором кристаллический фундамент, сложенный магматическими и метаморфическими породами относительно приподнят, а мощность осадочных пород сокращается.
В возрастном отношении породы относятся к Палеозойской группе Пермской системы Татарского яруса и представлены красноцветными песчаниками, конгломерациями и аргиллитами, которые выходят на дневную поверхность в крутых правобережных склонах долин реки Ток. Днища речных долин выстилают четвертичные и псогеновые отложения – пески, галечники, суглинки, иногда озерная известь (гата).   Кроме того, отложения пермского периода богаты бурыми углями, нефтью и газом, фосфоритами, бокситами, калийными солями, железными и марганцевыми рудами.
Территория Общего Сырта и входящий в него Кинзельский сельсовет характеризуется как район, в основном, благоприятный для градостроительного освоения, за исключением территорий подверженных развитию экзогенно-геологических процессов.

Гидрография
Речная сеть Кинзельского сельсовета представлена рекой Малый Уран, впадающая в реку Самара, крупнейшую реку Заволжья, которая берет начало на северных склонах общего Сырта и в пределах Оренбургской области течет в северо-западном направлении. Малый Уран — река в Оренбургской области России. Бассейн реки расположен в области плато Высокого Заволжья, в лесостепной зоне. Для нее характерно неравномерное распределение речного стока. Более 80 % суммарного расхода приходится на 2-4 недели весеннего половодья. 
Общая длина реки – 197 км.
Ширина Малого Урана – 5 и более метров.
Площадь водосбора – 2330 км2.
Средний годовой расход – 3,9 м3/сек.
Средний годовой сток – 0,12 км3.
Долина реки на этом участке асимметричная с широкой поймой, изрезанной старицами и озёрами. Ширина поймы изменяется от 0,5 до 2,0 км. В период высокого весеннего половодья пойма затопляется на глубину 1,0-1,5 м., в обычные годы затопляются наиболее пониженные участки.
Русло умеренно извилистое, преимущественно неразветвлённое. Ширина в межень изменяется от 13 до 30 м., глубина от 0,6 до 2,0 м. Берега, в основном, крутые, покрытые лесом и кустарником, местами луговой растительностью. В половодье берега слабо размываются. Скорость течения в межень на перекатах 0,2-0,3 м/с, на плёсах не более 0,1 м/с.
Водный режим реки Малый Уран и её притоков характеризуется резко выраженной волной весеннего половодья с интенсивным повышением уровня воды, вызываемым таянием снежного покрова в бассейне, и низкой устойчивой меженью, во время которой водотоки переходят в основном на грунтовое питание.
Весеннее половодье начинается обычно в конце марта — начале апреля. Подъем уровня происходит резко и продолжается обычно от 5 до 15 дней. Максимум половодья наблюдается преимущественно в середине апреля, а в случае ранней или поздней весны смещается соответственно на начало или конец месяца.
         Наиболее значимым правобережным притоком Малого Урана на территории сельсовета можно выделить р. Кинзелька, левобережный пересыхающие приток – ручей Красный.
По территории Кинзельского сельсовета протекают следующие реки и ручьи: 
· Отнашка;
· Толкаевка (ширина 5 и более метров);
· Кинзелька (ширина 5 и более метров);
· Ольховка (ширина 5 и более метров);
· Ивановка (ширина до 3 метров);
· Три Ключа (5 и более метров);
· ур. Бородинка;
· ур. Ключевой Дол и т.д.
         Питание рек смешанное: грунтовое и снеговое. Основной источник питания рек – снежный покров.
В долине реки Малый Уран расположены многочисленные пойменные озера такие как озеро Кочковатое, «Заблудшие озера» (в 2 км. севернее пос. Александровка), а также озера без названия. В летний период озера зарастают камышом, тростником и осокой. 
На территории МО находятся следующие пруды:
· Пруд на ручье Ивановка в пос. Степной;
· Пруд на ручье без названия в 1 км. северо-восточнее пос. Степной;
· Пруд на ручье Ивановка в 0,5 км. юго-западнее пос. Степной;
· Пруд на ручье Ольховка в 0,5 км. севернее с. Кинзелька;
· Пруд на ручье Кинзелька на северо-западной окраине с. Кинзелька;
· Пруд на ручье Ивановка в 0,5 км. южнее пос. Степной;
· Пруд на ручье Курносовка на южной окраине пос. Степной.
          Согласно постановлению «Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной» от 30.07.2008 № 300-п в Кинзельском сельсовете находятся следующие водные объекты, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной.

          Таблица 2.2-1 Перечень водотоков с водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

	Наименование водотока
	Наименование водотока, притоком которого является
	Порядок притока основной реки
	Протяжен
ность, км.
	Притоки длиной менее 10 км.

	
	
	
	
	Количество, шт.
	Общая протяженность, км.

	река Малый Уран
	река Самара
	2
	197
	12
	49

	ручей Красный
	река Малый Уран
	2
	11
	2
	3

	река Кинзелька
	река Малый Уран
	2
	19
	4
	27

	ручей Толкаевка
	река Малый Уран
	2
	15
	5
	7



Таблица 2.2-2 Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

	№ п/п
	Месторасположение, водоток
	Бассейн реки

	1
	Пруд на ручье Ивановка в пос. Степной
	Волга

	2
	Пруд на ручье без названия в 1 км. северо-восточнее пос. Степной
	Волга

	3
	Пруд на ручье Ивановка в 0,5 км. юго-западнее пос. Степной
	Волга

	4
	Пруд на ручье Ивановка в 0,5 км. южнее пос. Степной
	Волга

	5
	Пруд на ручье Ольховка в 0,5 км. севернее с. Кинзелька
	Волга

	6
	Пруд на ручье Кинзелька на северо-западной окраине с. Кинзелька
	Волга

	7
	Пруд на ручье Курносовка на южной окраине пос. Степной
	Волга



         Все водоемы на территории Кинзельского сельсовета пригодны для рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период. Водные объекты пригодны для обитания водоплавающей дичи.

Таблица 2.2-3 Выборочная гидрологическая характеристика водохозяйственных объектов, расположенных на территории Кинзельского сельсовета на 26 августа 2003 г. согласно научно-технического обследования и доинвентаризации (контрольной проверки) гидротехнических сооружений водохранилищ, прудов, накопителей жидких стоков, берегоукреплений и защитных дамб на территории Оренбургской области Красногвардейского района 

	Водоток
	Площадь, водосбора, км2
	Сток, млн. м3
	Расход, м3/с
	Регулирование стока сезонное/много
летнее
	Соответствие пропускной способности водосбора (да/нет)

	
	
	W1%
	W5%
	Q1%
	Q5%
	
	

	ручей Ивановка
	5,68
	0,88
	0,66
	12,1
	8,67
	многолетнее
	да

	овраг без названия
	6,08
	0,94
	0,70
	12,8
	9,21
	многолетнее
	да

	ручей Ивановка
	1,96
	0,30
	0,23
	4,59
	3,29
	многолетнее
	да

	ручей Ольховка
	29,4
	4,59
	3,41
	45,6
	32,5
	 многолетнее
	да

	ручей Кинзелька
	60,5
	9,44
	7,01
	76,7
	54,7
	многолетнее
	да

	ручей Курносов
ка
	22,5
	3,48
	2,60
	37,1
	26,6
	многолетнее
	да
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Таблица 2.2-4. Основные технические показатели гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов, расположенных на территории Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 26 августа 2003 г. согласно научно-технического обследования и доинвентаризации (контрольной проверки) гидротехнических сооружений водохранилищ, прудов, накопителей жидких стоков, берегоукреплений и защитных дамб на территории Оренбургской области Красногвардейского района 

	Водохозяйственный объект
	Плотина (берегоукрепление, дамба)
	Комплекс гидротехничес
ких сооружений

	Месторасположение, водоток
	Наличие организа
ции, осуществляющей эксплуата
цию гидроузла (да/нет)
	Подряд
чик 
Год строите
льства
Аварии
	Максимальная высота, м.
	Длина/ширина по гребню, м.
	Заложе
ние верхов./
низов. откосов
	Состояние (уд./неуд.)
	Тип и характеристика
	Состояние (уд./неуд.)

	на ручье Ивановка в пос. Степной
	да
	хозяйственный способ
1968 г.
-
	4
	180/4
	1:0/1:1
	удовл.
	земляная плотина, в теле плотины 2 металлические трубы, D усл. = 300 мм.
	удовл.

	на ручье без названия в 1 км. северо-восточнее пос. Степной
	да
	хозяйственный способ
1967 г.
-
	9
	250/3
	1:0/1:1
	удовл.
	земляная плотина, водо
обход
	удовл.

	на ручье Ивановка в 0,5 км. юго-западнее пос. Степной
	да
	хозяйственный способ
1969 г.
-
	4
	180/3
	1:0/1:1
	удовл.
	земляная плотина, естественный водо
обход
	удовл.

	в верховье ручья Ивановка в 0,5 км. южнее пос. Степной
	да
	хозяйственный способ
1968 г.
-
	4
	120/2,5
	1:0/1:1
	удовл.
	земляная плотина, водо
обход
	удовл.

	на ручье Ольховка в 0,5 км. севернее с. Кинзелька
	да
	хозяйственный способ
нет сведений
-
	6
	400/4
	1:6/1:1
	удовл.
	земляная плотина, аварийный канал
	удовл.

	на ручье Кинзелька на северо-западе окраины с. Кинзелька
	да
	Оренбургводстрой
-
-
	12
	500/8-10
	1:10/1:3
	удовл.
	земляная плотина, данный водоспуск из металлической трубы, D усл.=400 мм., водосброс шахматного типа, ледозащи
та из железо
бетонных свай 
	удовл.



Таким образом, гидротехнические сооружения, расположенные на территории Кинзельского сельсовета, находятся в удовлетворительном состоянии.

Растительность
Основной фон почвенного покрова Кинзельского сельсовета составляют черноземы обыкновенные, отличающиеся между собой мощностью гумусового горизонта, содержанием перегноя и степенью смытости. Кроме того, в почве МО присутствуют черноземы обыкновенные карбонатные, лугово-черноземные карбонатные.
По механическому составу почвы в основном глинистые и суглинистые с зернисто-комковой структурой. В общих типах почв отдельными пятнами встречаются солонцы. Все пахатно-пригодные почвы имеют достаточный запас питательных веществ, обладают хорошими физическими свойствами и при наличии влаги могут обеспечить получение высоких урожаев сельхозкультур.
Растительный покров разнообразен и меняется в зависимости от рельефа и почвы. Тип растительности муниципального образования -  разнотравно–типчаково-ковыльные степи, сочетающиеся с луговыми степями и островными лесами. Луговые степи встречаются преимущественно в поймах рек. Островные леса состоят из широколиственных видов деревьев – дуба, осины, клена, липы сердцелистной, рябины и орешника. Из мелколиственных пород часто встречается береза бородавчатая. В поймах рек и по лесным опушкам растительность богаче и представлена ежой сборной, мятликом луговым, клевером красным и белым, овсяницей луговой.  
         В составе разнотравно-типчаково-ковыльных степях преобладают сухолюбивые, узколистные злаки при довольно обильном разнотравье. Из злаков господствуют ковыль Залесский, тырса, типчак, овсяница волжская, полынь, из растений других семейств встречаются вероника беловойлочная, адонис волжский, люцерна желтая, клевер горный. В составе разнотравья выделяются зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка распростертая, василек русский, костер, пырей, клевер белый, подорожник и другие виды.
         На территории Красногвардейского района произрастает более 460 видов растений. Из них многие занесены в Красную книгу России и Оренбургской области.  Естественная растительность представлена разнотравно–ковыльными степями, водораздельными березово-осиновыми и дубовыми колками, приручьевыми черноольшанниками, пойменными лесами и остепненными лугами. Район характеризуется очень низкой лесистостью.    
         Естественный облик растительного покрова района значительно преобразован хозяйственной деятельностью человека, созданием агроценозов и лесокультурных насаждений.

Животный мир
Современный животный мир Красногвардейского района и в том числе Кинзельского сельсовета, несмотря на коренные изменения среды обитания животных в связи с заселением и освоением региона, сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны. Важнейшей особенностью степных животных является норный образ жизни, а также стадность и коллониальность.     
Основную часть разнообразия животного мира района составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах. Из млекопитающих к ним относятся волк (в поисках корма мигрирует, в последнее время на территории района очень редок), лиса обыкновенная, корсак, заяц-беляк, барсук, горностай, хорь степной, ласка, еж ушастый и т.д.      
Повсеместно встречается хомячок Эверсманна, рыжеватые и малые суслики, обыкновенный хомяк, обыкновенная слепушонка, полевая мышь, мышь-малютка, степной сурок. В каменистых степях с зарослями кустарников обитает степная пищуха. Типичным обитателем степей является степной сурок. Его местообитания — возвышенные места, где он строит свои сурчины. 
          В поймах рек и по берегам озер встречаются бобры, ондатра, водяная полевка (водяная крыса), изредка американская норка.
         Среди птиц самым распространенным является полевой жаворонок, стрепет, степной орел. Останавливаются на миграциях такие птицы как серый гусь, лебедь-шипун, гусь-казарка. 
Самые многочисленные среди рептилий – прыткая и живородящая ящерица. 
В реках живет уж, обыкновенный и водяной. Из ядовитых змей обитает степная гадюка. Земноводных представляют лягушки: озерная, остромордая, травяная. Важнейшими объектами рыболовства являются щука, лещ, сазан, жерех, язь, плотва, судак. Практически во всех водоемах соседствуют карась и окунь. 
Наиболее многочисленные насекомые – кузнечики и саранча. Украшение степей – жуки-чернотелки, перерабатывающие отмершую растительность, жуки-копрофаги, утилизирующие помет животных, жуки-нарывники, сокращающие численность саранчи. В разгар цветения растений можно обнаружить пчел, ос, наездников, дневных бабочек: голубянок, шашечниц, сатир, чернушек.


Полезные ископаемые
Красногвардейский район богат полезными ископаемыми, располагает большими запасами нефти и газа. Полезные ископаемые в пределах территории муниципального образования Кинзельский сельсовет представлены Покровским, Родинским, Горным, Сорочинско-Никольским месторождениями нефти. 
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Таблица 2.3-1 - Численность населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Кинзельский сельсовет, чел.

	Год
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Численность населения
	1279
	1161
	1296
	1050
	1004
	1013
	1016
	997
	957
	927
	907
	891





Таблица 2.3-2 - Показатели естественного и механического движения населения МО Кинзельский сельсовет
	Естественное движение населения
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	число родившихся
	чел.
	
	15
	15
	
	
	
	17
	6
	4
	10
	
	

	число умерших
	чел.
	
	20
	20
	
	
	
	20
	16
	19
	15
	
	

	естественный прирост (убыль) населения (+,-)
	чел.
	
	-6
	-6
	
	
	
	-3
	-10
	-15
	-5
	
	

	Миграция:
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	число прибывших
	чел.
	
	
	
	
	43
	31
	21
	16
	16
	20
	
	

	число выбывших
	чел.
	
	
	
	
	37
	28
	37
	46
	31
	35
	
	

	миграционный прирост (убыль) населения (+,-)
	чел.
	
	
	
	
	6
	3
	-10
	-30
	-15
	-15
	
	

	Всего убыль населения, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	-13
	-40
	-30
	-20
	
	


Из представленных материалов видно, что в Кинзельском сельсовете складывается следующая демографическая ситуация: в течение последних лет численность постоянно проживающего населения ежегодно сокращается. В целом численность населения сельсовета за период с 1 января 2010 г. по 1 января 2020 г. сократилась на 388 чел. Снижение численности населения связано с миграционной и естественной убылью. 
Используя имеющиеся сведения о численности населения МО Кинзельский сельсовет, о ее динамике произведем расчет прогнозируемой численности населения, представленный ниже. 
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         Выбор направлений дальнейшего территориального развития Кинзельского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

          где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.; t – число лет, на которое производится расчет;
         Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.
         Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.   
         Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов: 
- пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и низкий миграционный прирост. Менее чем через 10 лет в детородный период вступит малочисленное поколение родившихся в 90-е годы XX века, что вызовет снижение рождаемости, значительное увеличение естественной убыли населения и, как следствие, ускорение сокращения численности сельсовета. В качестве пессимистического прогноза для каждого населенного пункта выбираем определенный период с соответствующей убылью. При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит: 

к 2022 году - 1128 чел.
к 2032 году - 982 чел. 

         Таблица 2.3-3 - Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав МО Кинзельский сельсовет (пессимистичный вариант), чел.

	Наименование населенного пункта
	2022 г.
	2032 г.

	с. Кинзелька
	723
	645

	пос. Александровка
	29
	21

	с. Вознесенка
	273
	258

	д. Петропавловка
	6
	3

	пос. Степной
	97
	55

	всего по МО Кинзельский сельсовет
	1128
	982

	общая убыль
	168
	314



- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. В качестве оптимистического прогноза определяем средний прирост для каждого населенного пункта.  При таком прогнозе численность населения МО Кинзельский сельсовет и входящие в него населенные пункты, рассчитаем по формуле (1), она составит: 

к 2022 году - 1475 чел.
к 2032 году - 1678 чел.

         Таблица 2.3-4 - Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав МО Кинзельский сельсовет (оптимистичный вариант), чел.

	Наименование населенного пункта
	2022 г.
	2032 г.

	с. Кинзелька
	875
	969

	пос. Александровка
	51
	65

	с. Вознесенка
	319
	359

	д. Петропавловка
	11
	15

	пос. Степной
	219
	270

	всего по МО Кинзельский сельсовет
	1475
	1678

	общий прирост
	179
	382



         Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью сведений.
         Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.
         Таким образом, перспективная численность населения Кинзельского сельсовета существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены. 
         Для оценки потребности МО Кинзельский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения Кинзельского сельсовета: 

 к 2022 году – 1475 чел. – общий прирост - 179 чел., 
 к 2032 году – 1678 чел. – общий прирост – 382 чел.

         Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.
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Выбор направлений дальнейшего территориального развития МО Кинзельский сельсовет, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

			(1)
где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  
t – число лет, на которое производится расчет;
Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Расчет произведем для МО в целом, для расчета примем период с 2010 по 2021 гг. – 11 лет:
Таблица 2.3 – 5 - Варианты прогноза численности населения
	
	2021 г.
	Пессимистичный вариант
	Оптимистичный вариант

	
	
	к 2022 г.
	к 2032 г
	к 2022 г.
	к 2032 г

	Всего по МО
	891
	882
	840
	891
	892



Из таблицы следует, что в МО Кинзельский сельсовет на расчетный срок (2032 г.) согласно сведениям о численности населения с 2010 по 2021 гг. при оптимистичном сценарии произойдет стабилизация величины численности населения. 
Пессимистичный вариант – наиболее вероятен. В перспективе такой сценарий приведет к резкому вымиранию населения, последствием большого оттока молодой части населения в другие города, приведет к постепенному сокращению трудоспособного населения, сокращению образованности населения с последующим закрытием оставшихся предприятий.

Оптимистичный вариант предполагает сохранение тенденции к увеличению естественного прироста населения и уменьшению механического оттока населения. 

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест. 

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение муниципального образования Кинзельский сельсовет, повысить уровень и качества жизни сельского населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения:

к 2032 году – 892 человек, ожидаемый прирост – 1 чел.



[bookmark: _Toc73968742]2.4 Жилой фонд. Прогноз потребности в жилых территориях
В Кинзельском сельсовете жилищный фонд представлен в основном частной собственностью. Большинство домов одно этажные, деревянные, кирпичные, панельные жилые дома. 
Общий жилой фонд - 27228 м2 общ. площади. Средний размер семьи -3 чел.
С учетом сложившейся демографической ситуацией освоение новых территорий под жилищное строительство не требуется. Имеется достаточно свободных территорий в границах населенных пунктов (согласно ранее утвержденного Генерального плана) пригодных для расселения существующего населения.
[bookmark: _Toc73968743]2.5 Социальная сфера. Проблемы и направления развития
Культурно-бытовое обслуживание поселения развито недостаточно, существующие учреждения, их количество и вместимость обеспечивают часть потребности населения. 

Образование
Согласно сведениям, предоставленным администрацией МО Кинзельский сельсовет, система образования сельсовета включает в себя следующие учреждения:
Таблица 2.5–1 - Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях по населенным пунктам
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во
	Мощность (мест)
	% загруженности
	Год ввода/
реконструкции

	
	
	
	
	проект
	факт
	
	

	1
	с. Кинзелька
	ДДУ
	1
	35
	25
	100
	1970-2011

	
	
	школа
	1
	320
	95
	37
	1971-2021

	2
	пос. Александровка 
	ДДУ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	школа
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Вознесенка
	ДДУ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	школа
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	д. Петропавловка
	ДДУ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	школа
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	пос. Степной
	ДДУ
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	школа
	-
	-
	-
	-
	-


Из таблицы видно, что имеется резерв в местах в школе в с.Кинзелька.

Учреждения дополнительного образования на территории сельсовета отсутствуют. 
Действуют кружки при школе и СДК по танцам, вокалу, спортивные секции.
    
По данным форм госстатнаблюдения в МО Кинзельский сельсовет:

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, единиц

	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений (филиалов), человек

	187
	172
	167
	166
	154
	142
	139
	122
	116
	100
	107
	111
	
	
	
	95





Здравоохранение
На территории МО Кинзельский сельсовет расположены объекты капительного строительства регионального значения в области здравоохранения:
	№ п/п
	Наименование медицинской организации
	Наименование объекта
	Местоположение объекта, адрес

	1
	ГБУЗ «Красногвардейская районная больница»
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Мира, дом №59

	2
	
	Фельдшерско-акушерский пункт
	Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Вознесенка, ул. Школьная, №3



Потребность в медицинской обеспеченности возрастает, так как более 409 человек являются пенсионеры (2017 г.), отсутствует медицинский работник и ФАП в посёлке Степной, отсутствует медицинский работник в селе Вознесенка, а также необходима аптека в селе Кинзелька.
Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы Кинзельского ФАПа.

Культурно-просветительные учреждения 
По данным администрации МО Кинзельский сельсовет в поселении находятся следующие объекты культуры:
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во
	Мощность (мест)

	Ед. изм.
	Год ввода/
реконструкции

	
	
	
	
	проектная
	фактичес
кая
	общая площадь/ед. хранения
	

	1
	с. Кинзелька
	По ДК
	1
	190

	190
	656
	1969

	
	
	По библиотекам
	1
	25
	25
	5400
	1969

	2
	пос. Александровка
	По ДК
	-
	-

	-
	-
	-

	
	
	По библиотекам
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Вознесенка
	По ДК
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	По библиотекам
	1
	10
	10
	4500
	-

	4
	д. Петропавловка
	По ДК
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	По библиотекам
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	пос. Степной
	По СК
	1
	25
	25
	х
	1986

	
	
	По библиотекам
	-
	-
	-
	-
	-


Необходимо пополнение существующих библиотек специальной, детской и учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными программами и играми.

Учреждения физической культуры и спорта  
На территории сельсовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:
	Показатели
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Число спортивных сооружений

	спортивные сооружения-всего, единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5

	плоскостные спортивные сооружения, единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	спортивные залы, единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Число муниципальных спортивных сооружений

	спортивные сооружения-всего, единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5

	плоскостные спортивные сооружения, единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	спортивные залы, единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, человек
	
	
	
	
	
	
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	24



Из таблицы следует, что в МО Кинзельский сельсовет действуют муниципальные спортивные объекты в количестве 5 шт., в числе которых 3 плоскостных сооружения и 1 спортзал.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания
[bookmark: _Toc385267360]На территории МО Кинзельский сельсовет отсутствуют такие объекты бытового обслуживания как гостиницы, бани, прачечные, химчистки. 
	Показатели
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания, единица

	магазины
	11
	11
	
	
	
	14
	11
	11
	9
	9
	8
	6
	5
	5
	5
	4

	магазины (без торговых центров)
	
	
	11
	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	
	
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты)
	
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты
	
	
	
	
	
	
	11
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Минимаркеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9
	8
	6
	5
	5
	5
	4

	Площадь торгового зала объектов розничной торговли, метр квадратный

	магазины
	217
	217
	
	
	
	313
	182
	182
	230
	226.2
	203
	162
	142
	142
	142
	127,2

	магазины (без торговых центров)
	
	
	217
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты)
	
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты
	
	
	
	
	
	
	182
	182
	
	
	
	
	
	
	
	

	Минимаркеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	230
	226.2
	203
	162
	142
	142
	142
	127,2

	Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания, метр квадратный

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	
	
	123
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	225
	225
	225
	225
	225
	225
	225

	Число мест в объектах общественного питания, место

	столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий
	
	
	120
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130




Из таблицы следует, что на территории МО Кинзельский сельсовет действует 4 магазинов, с общей площадью торгового зала в 127,2 м2 и 2 столовые на 130 мест.
Социальная защита населения
На территории сельского поселения работают 1 рабочие бюро ГБУ КЦСОН Красногвардейского района, которые обслуживают 97 человек.
[bookmark: _Toc73968744]2.6 Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. (п.4 ст. 1 Гр.к. от 29.12.2004г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности 
Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.  
На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории:
- Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (DrinkWaterProtectionZone);
- Охранная зона инженерных коммуникаций (EngProtectionZone);
- Водоохранные зоны (WaterProtectionZone);
- Прибрежные защитные полосы (CoastalProtectionZone).

На территории Кинзельского сельсовета отсутствуют установленные санитарно-защитные зоны. 

[bookmark: _Toc73968745]2.7 Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Села Кинзельского сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения, кроме сел Александровка и Петропавловка. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети, а население, не охваченное центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.  Поливочных водопроводов в селах нет. 
Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозаборы, имеющиеся в населенных пунктах МО -  состоят из скважин и башен Рожновского емкостью по 50м3 и разводящей сети. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13,5 км.  На сетях установлено 1 водоразборная колонка и 19 пожарных гидрантов. Загруженность оборудования водозабора составляет 85 %. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 80 %. Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют.
Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:
-ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сетей;
 -отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала;
-высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

Расход воды на пожаротушение в селах Кинзельского сельсовета.
Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей № 7 – ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.
Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. на один пожар, и один пожар на предприятии с расходом воды 10 л/сек. Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/сек. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 1струи по 5 л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение составит -20 л/сек.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составляет: (20*3600*3)\1000=216 м3.
Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно – питьевым водопроводом.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
 Проектные предложения
Дополнительная потребность в воде в расчетный период составит 27886 м3/год. Мощность системы водоснабжения, учитывая ее полную загрузку, не покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в прогнозный период.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо: 
-водозабор села Вознесенка находится в СЗЗ скотомогильника необходимо произвести вынос водозабора;
-реконструкция водозабора и водопроводной сети в селах МО;
-внедрение на водозаборах станций водоподготовки;
-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово- профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);
-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
-проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.
Предложения по размещению сетей и сооружений водоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Кинзельский сельсовет».

Водоотведение
Центральной канализации в сёлах Кинзельского сельсовета нет.
Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.
В Оренбургской области проектом намечается обеспечение централизованными системами канализации развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 человек, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.
Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».
Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.
 Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектные предложения
С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:
•	организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селе и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;
•	в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для не канализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.
         Предложения по размещению сетей и сооружений канализации показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Кинзельский сельсовет».

Газоснабжение
Газоснабжение населенных пунктов: с. Кинзелька и с. Вознесенка, входящих в МО Кинзельский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) с. Грачевка. Населенные пункты: пос. Степной, пос. Александровка, д. Петропавловка не газифицированы.
Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя. Всего на территории установлено 4 ШРП. Природным газом газифицировано308 домов. Общий объем газификации составляет 63 %.

Проектные предложения
При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.
На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 обтапливаемой общей площади в месяц.
Предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Кинзельский сельсовет».

Электроснабжение
Электроснабжение МО Кинзельский сельсовет осуществляется от    линий электропередач Красногвардейского РЭС Западных электросетей через распределительные подстанции по линиям 10 кв до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 22 ТП общей установленной мощностью 3441 кВА.
Общий износ электрических сетей 70 %. Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Проектные предложения
Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.
Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит - 362900 кВт час/год.  Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.
Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.
Предложения по размещению сетей и сооружений электроснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта планируемого размещения объектов местного значения в границах МО Кинзельский сельсовет».

Теплоснабжение
На территории МО нет центрального теплоснабжения.  Имеются котельные в административном здании, школе и детском саду, которые отапливают соответствующие здания.
Жилые дома, отапливаются от АОГВ или печей на твердом топливе.

Проектные предложения
Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.
Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

[bookmark: _Toc73968746]2.8 Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории
Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, улицы, проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

Биологические отходы вывозятся на скотомогильник с. Кинзелька. 
На территории сельсовета расположены скотомогильники:
-  в 1 км от с.Кинзелька, площадью 400 м2, вид захоронения биоотходов – яма Беккери, первое захоронение – 2008 г. ветеринарным правилам скотомогильник не соответствует, угрозы подтопления нет, действующий. Пользуются скотомогильником ООО «А7 Агро» с.Кинзелька;
- в 0,5 км от с.Вознесенка, вид захоронения биоотходов – котлован, первое захоронение – 1961 г., было захоронение животных, зараженных сибирской язвой, ветеринарным правилам скотомогильник не соответствует, скотомогильник не эксплуатируется, законсервированный, угрозы подтопления нет;
- в 1 км от с.Вознесенка, площадью 400 м2, вид захоронения биоотходов – яма Беккери, первое захоронение – 1978 г., ветеринарным правилам скотомогильник не соответствует, скотомогильник не эксплуатируется, законсервированный, угрозы подтопления нет.
- в 1,5 км от пос.Степной, вид захоронения биоотходов – яма Беккери, первое захоронение – 1982 г., ветеринарным правилам скотомогильник не соответствует, скотомогильник не эксплуатируется, законсервированный, угрозы подтопления нет.
На территории МО Кинзельский сельсовет расположено пять действующих кладбищ: с. Кинзелька (28620 кв.м.), с. Вознесенка (23603 кв.м.), п. Степной (7976 кв.м.), д. Петропавловка (6445 кв.м.), п. Александровка (2610 кв.м.). На стадии проектирования новое кладбище в с. Кинзелька.

Мероприятия по санитарной очистке населенных мест 
· предусмотреть сбор и транспортировку ТКО на участок ТКО;
· для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема; 
· не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;
· передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ.

[bookmark: _Toc73968747]2.9 Транспортная инфраструктура
Автомобильные и железные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.
Кинзельский сельсовет расположен в стороне от железнодорожных путей сообщения, поэтому все грузовые и основные пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Ближайший аэропорт расположен в городе Оренбурге.
Согласно Постановлению Правительства Оренбургской области № 313-п от 10 апреля 2012 года “Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области”, на территории МО Кинзельский сельсовет расположены следующие дороги:


	Идентификационный номер 
	Наименование автомобильной дороги (далее - а/д) 
	Всего 
	В том числе с твердым покрытием 
	Всего мостов 
	Категория дороги 

	
	
	км 
	км 
	шт. 
	п.м 
	

	53 ОП РЗ 53К-3001000
	Толкаевка - Кинзелька
	14,62
	14,62
	2
	96,30
	IV

	
	Сорочинский район
	3,32
	3,32
	-
	-
	-

	
	Красногвардейский район
	11,30
	11,30
	2
	96,30
	IV

	53 ОП МЗ 53Н-1406000
	Кинзелька - Подгорный
	1,67
	1,67
	-
	-
	IV

	53 ОП РЗ 53К-1418000
	Токское - Степной
	10,79
	10,79
	-
	-
	IV

	
	Красногвардейский район
	10,79
	10,79
	-
	-
	IV



Проектом предложено:
1. Развитие транспортной инфраструктуры 
2.  Развитие сети дорог поселения  
3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
5. Развитие транспорта общего пользования
[bookmark: _Toc73968748]2.10 Инженерная защита и подготовка территории
Инженерная защита территории охватывает широкий спектр вопросов обеспечения устойчивости территории и защиты населения. Обеспечение устойчивого развития территорий узлов роста и территорий, предусмотренных к активному развитию рекреации и спорта невозможно без обеспечения пригодности территории для градостроительства и защиты их от неблагоприятных явлений.
Рельеф территории муниципального образования в основном равнинный, пересечён местами неглубокими оврагами и балками.
В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:
- организация и очистка поверхностного стока; 
- благоустройство водотоков и водоемов;
- рекультивация нарушенных территорий.
Для предотвращения роста оврагов, подтопления построек и оптимизации экологического состояния поселковой среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.
В настоящее время на территории МО Кинзельский сельсовет отсутствует централизованная система ливневой канализации. 
Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов. 
В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. 
Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6 м, глубина – 0,6м.
К водотокам поселения относятся река Уран и ее притоки. Предусматривается ряд мероприятия по улучшению состояния водотоков. 
Первостепенным мероприятием по благоустройству водотоков является берегоукрепление русла реки.
Проектом предлагаются следующие мероприятия по благоустройству водоемов на расчетный срок:
- расчистка русла реки, берегоукрепление; 
- частичное их дноуглубление;
- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов;
- благоустройство пляжей;
- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
В связи с тем, что долина рек имеет покатый склон, а также принимая во внимание наличие оврагов, проектом предусмотрены мероприятия по подсыпке территории оврагов и сооружение насыпи на берегу реки.
Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий поселения, что в свою очередь отражается на оптимизации условий проживания населения
[bookmark: _Toc73968749]2.11 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения
Проектом предусмотрены следующие зоны:
· жилые зоны;
· общественно-деловые зоны;
· производственные зоны;
· зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
· зоны сельскохозяйственного использования;
· зоны специального назначения;
· иные зоны (зона сельскохозяйственного использования, совмещённая с зоной для разведки и добычи полезных ископаемых).

Жилая зона
Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.
В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 10 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).
К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.
Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.
В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:
- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;
1. увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;
1. выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.
Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.
Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.  
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м. 
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки. 
Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:
1. наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства; 
1. ликвидация ветхого, аварийного фонда;                                                                                                                                               
1. поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основные параметры застройки жилых зон:	
1. Тип застройки – усадебный, секционный.
1. Площадь участка под индивидуальную застройку - 10 соток.
1. Этажность – до 3 этажей.
1. Плотность населения усадебной застройки – 24 человека на 1 га.
1. Средний состав семьи 3 чел.


Общественно-деловая зона. Развитие системы центров.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.
Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр с. Новоузели, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. 
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).
 Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. 
Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Производственная зона. 
Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями. 
В состав производственных зон могут включаться:
1. коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
1. производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
1. иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.
Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.
При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.
Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:
1.     до  300 м ................................................. 60
1.     св. 300 до 1000 м ................................... 50
1.     "  1000 "  3000 м ..................................... 40
1.     "  3000 м .................................................. 20
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.
Размеры санитарно-защитных зон для картофеля-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.
На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха. 

Зона транспортной и инженерной инфраструктур 
Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.
Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.
Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.
Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.
Объекты, предлагаемые к размещению:
1. провести ремонт водопровода;
1. реконструировать и привести в соответствии с ГОСТ дороги местного значения МО Кинзельский сельсовета;
1. сформировать улично-дорожную сеть в новых проектируемых районах с шириной улиц от 20 до 50 метров;
- предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта;
- размещение объектов придорожного сервиса.
       
  Зона рекреационного назначения
          На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами. 
         В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
         На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. 
         Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.
         При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
         Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.
         Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами. 

Основные параметры зоны рекреационного назначения:
Площадь садов и скверов не менее, га:
садов жилых районов .........................  3
скверов ...............................................  0,5
Объекты, предлагаемые к размещению:
- парковые зоны отдыха в пойме в каждом населенном пункте.

Зона сельскохозяйственного использования.
Территории сельскохозяйственного использования выделяются на землях не занятых лесной растительностью, вне земель лесного фонда.
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 
- пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 
- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения
В зону специального назначения входят территории кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: в случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

Иные зоны (зона сельскохозяйственного использования, совмещённая с зоной для разведки и добычи полезных ископаемых)
Зона сельскохозяйственного использования, совмещённая с зоной для разведки и добычи полезных ископаемых, планируется общей площадью 1304 га в границах МО Кинзельский. Данная зона устанавливается вне населённых пунктов и обусловлена деятельностью сельхозпроизводителей и различных недропользователей, по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья.
В состав иной зоны (зоны сельскохозяйственного использования, совмещённой с зоной для разведки и добычи полезных ископаемых), включаются: 
1. пашни, сенокосы, пастбища и т.п.;
1. территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные предприятия;
1. карьеры;
1. объекты нефтегазового комплекса;
1. Лицензионный участок № ОРБ 02808 НР;
1.  Руслановское месторождение.

Площади функциональных зон населенных пунктов, а также всей территории МО Кинзельский сельсовет (по картометрическим измерения), га
	[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]
	с. Кинзелька
	пос. Александровка
	с.Вознесенка
	пос. Спепной
	д. Петропавловка
	Всего по НП
	Всего по МО

	Жилая зона
	162,4
	18,8
	58,9
	22,6
	-
	262,7
	262,7

	Общественно-деловая зона
	7,2
	-
	-
	-
	-
	7,2
	7,2

	Зона сельскохозяйственного использования
	-
	16,2
	31,5
	2,1
	-
	49,8
	16118

	Зона специального использования
	22,6
	-
	13,6
	6,8
	-
	43
	1548

	Зона производственного использования
	65,6
	2,1
	37,4
	6,5
	-
	111,6
	12943

	Зона инженерной инфраструктуры
	5,17
	-
	-
	-
	-
	5,17
	5,17

	Рекреационная зона
	18,1
	18,1
	29,3
	-
	-
	65,5
	249,7

	Иные зоны (зона сельскохозяйственного
использования, совмещенная с зоной для
разведки и добычи полезных ископаемых)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1304



*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.

[bookmark: _Toc73968750]3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий
Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования Кинзельский сельсовет, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития (объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов п.20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ). Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них целевых показателей.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности поселковой среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития производственного, административного, образовательного и культурного центра.

[bookmark: _Toc73968751]4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Отсутствуют.
[bookmark: _Toc73968752]5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Строительство не запланировано.
[bookmark: _Toc73968753]6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Кинзельский сельсовет являются:
· бури (15-31м/с);
· пожары природные;
· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
· град с диаметром частиц более 5 мм;
· гололед с диаметром отложений более 200 мм;
· сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны). 

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице:
Таблица 6-1 Характеристики поражающих факторов
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Деформации грунта
	Просадка и морозное пучение грунта

	Морозы 
	Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций



Таблица 6-2 Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций /при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) 
	Виды опасных природ
ных явлений
	Интенсив
ность природного явления
	Частота природного явления, год'
	Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год'
	Размеры зон вероятной ЧС, км2
	Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. чел.
	Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедея
тельности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	

	

	

	

	

	

	

	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, млн. руб.

	1. Землетрясения, балл
2. Извержения вулканов
3. Оползни, м
4. Селевые потоки
5. Снежные лавины, м
6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
7. Бури, м/с
8. Штормы, м/с
9. Град, мм
10. Цунами, м
11. Наводнения, м
12. Подтопления, м
13. Пожары природные, га
лесных массивов
степных массивов
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-
-
-

-
-
-
0,1
-

0,1
-
-

0,1
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-

-
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-
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-
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-
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-

-
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-

3х10-6
-
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-
-
-

-

-
2
-

0,4
-
-

2,1



0,1
2,1
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-
-
-

-

-
1/0,02
-

1/0,01
-
-

8/0,2



-
-
	-


-
-
-

-

-
0,012
-

0,01
-
-

0,2



-
-
	-


-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-



-
-
	-


-
-
-

-

-
4
-

2
-
-

3



-
-
	-


-
-
-

-

-
0,05


0,03
-


0,1

-

0,1
0,07
1,2





Стихийных бедствий на территории сельсовета в последние десятилетия не наблюдается. 
МО Кинзельский сельсовет не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).
Наблюдается рост ЧС, обусловленных градом и заморозками. Значительные потери сельскохозяйственное производство области несет от весенне-летней засухи. Помимо засухи, причинами гибели посевов сельскохозяйственных культур являются ливни с градом.
Одним из возможных опасных природных явлений в летний период на территории области является выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающим посевы сельскохозяйственных культур и наносящим значительный материальный ущерб жилому сектору и объектам экономики.
К природным ЧС, носящим сезонный характер, можно отнести заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. 
Возможны ЧС, обусловленные ураганными ветрами 0,45.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
Главной водной артерией Кинзельский сельсовета является река Малый Уран, впадающая в реку Самара, крупнейшую реку Заволжья, которая берет начало на северных склонах общего Сырта и в пределах Оренбургской области течет в северо-западном направлении. Для нее характерно неравномерное распределение речного стока. Более 80 % суммарного расхода приходится на 2-4 недели весеннего половодья. 
Общая длина реки – 197 км.
Ширина Малого Урана – 5 и более метров.
Площадь водосбора – 2330 км2.
Средний годовой расход – 3,9 м3/сек.
Средний годовой сток – 0,12 км3.
Для Малого Урана характерно русло с чередованием озерных плесов и стремительных узких проток, иногда с порогами и даже водопадами.
	По данным паспорта безаварийного пропуска паводка МО Красногвардейский район часть д. Петропавловка Кинзельского сельсовета – это ул. Речная д. 9, д. 10, д. 12 (3 жилых дома частного сектора с населением 6 человек) и 117 га сельхозугодий подвержены паводковому затоплению. 




Таблица. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях МО Кинзельский сельсовет
 
	Виды возможных  природных явлений
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС  (тонн)
	Возможная частота реализации ЧС, год
	Показатель приемлемого риска, год-1
	Размеры зон вероятной ЧС, км.2
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел.
	Социально-экономические последст
вия



	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.




	Возможное число пострадавших, чел.



	Возможный ущерб, тыс. руб.





	
ЧС на гидротехнических сооружени
ях
Бури, м
	
д. Петропав
ловка
	
Подтопле
ние при паводке
	
5х10-1


	
10-4
	
0,2



	
0,01
	
-

	
-

	
0,2




Для избежание подтопления поселений муниципального образования необходимо выполнять мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводка.
Перечень превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка:
1. Своевременно проводить контроль и ремонт гидросооружений и инженерной защиты;
2. Установка резервных насосов для откачки воды;
3. Берегоукрепление и очистка русла реки Малый Уран;
         4. Реконструкция земляных плотин на ручье Ольховка в 0,5 км. севернее с. Кинзелька и на ручье Кинзелька на северо-западе окраины с. Кинзелька.

Опасные метеорологические явления и процессы

         Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Кинзельский сельсовет являются:
1. бури;
1. природные пожары (степные и лесные);
1. град.
          Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. Рассматриваемая территория относится к зоне слабого увлажнения, т.к. большая часть осадков расходуется на испарение и фильтрацию. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории Кинзельского сельсовета – пожары.
Природный пожар неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.
Степные и хлебные массивы в области занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш.
Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.
В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.
Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.
Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 метров.
Мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:
· создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;
· содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;
· осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;
· проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;
· осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;
·  противопожарная пропаганда, регулярное освещение в СМИ прогнозов погоды;
· соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. 

Пожарная безопасность  
На территории МО Кинзельский сельсовет расположено пожарное отделение, находящиеся по адресу с. Кинзелька, ул. Школьная, д. 1 «Б». На вооружении объекта находится одна пожарная машина (ГАЗ-3338, № 551-СУ, год выпуска - 1999). Количество работающих – 4 человека, процент загруженности – 100 %, радиус обслуживания около 14 км. (расстояние от с. Кинзелька до самого отдаленного населенного пункта пос. Степной составляет около 14 км.). 
Согласно Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины) сельсовет пожарными машинами обеспечен на весь срок генерального плана. 
         Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут (порядка 20 км при скорости 60 км/час). Самый отдалённый населённый пункт Кинзельского сельсовета – пос. Степной расположен в пределах 14 км от пожарного отделения. Время прибытия подразделения должно составить не более 14-15 минут, что соответствует нормативам.
На территории МО Кинзельский сельсовет могут возникнуть следующие источники техногенных ЧС:
1. Транспортная авария - авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.
  Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта. 
Согласно паспорту безопасности МО, Красногвардейский район ДТП на территории сельского поселения не зафиксировано. Вероятность возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта минимальна.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;
· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);
· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Железнодорожный транспорт: железнодорожные пути и ж/д станция на территории Кинзельского сельсовета отсутствует, ближайший железнодорожный вокзал расположен в г. Сорочинск, в связи с отсутствием ж.д. станции риски возникновения ЧС на территории сельского поселения Кинзельский сельсовет нет.  

1. Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ.
      Таблица. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах МО Кинзельский сельсовет

	Виды возможных  природных явлений
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС  (тонн)
	Возможная частота реализации ЧС, год
	Показатель приемлемого риска, год-1
	Размеры зон вероятной ЧС, км.2
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел.
	Социально-экономические последст
вия



	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.




	Возможное число пострадавших, чел.



	Возможный ущерб, тыс. руб.





	
Чрезвычайные ситуации на электро-энергетических системах и системах связи
Бури, м
	
ЛЭП Яшкино-Кинзелька
	
Авария на электросетях

	
2х10-7


	
10-7
	
180



	
2,1
	
-

	
-

	
0,5




· аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения - до 2-х суток;
· аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;
· в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;
· аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.
К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток. 
Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Авария на пожаро- и взрывоопасных объектах
Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.
Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.
Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны. 
При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.
Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).
Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.
На территории Кинзельского сельсовета аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.
Перечень мероприятий:
1. Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию; 
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования;
2. Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.
3. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду. 
4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП. 
      5. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация. 
Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Кинзельский сельсовет нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. 
  На территории Кинзельского сельсовета потенциально опасными и вредными объектами являются объекты нефте- и газодобычи.
  Возможные источники ЧС
  Источником ЧС может стать оборудование пункта подготовки и транспорта нефти, в котором общается нефть.
  В составе объектов АО «Оренбургнефть», а также прочих нефтепромысловых организаций, имеются следующие источники потенциальной опасности возникновения ЧС:
· Скважины;
· Внутрипромысловые нефтепроводы;
· Межпромысловые нефтепроводы;
· Напорные нефтепроводы;
· Пункты сбора и подготовки нефти; площадки приема сырой нефти.
Эти укрупненные объекты состоят из следующих источников опасности:
· Устьевая арматура;
· Выкидные трубопроводы;
· Групповые замерные установки;
· Запорная арматура нефтепроводов;
· Блоки дозирования реагентов;
· Сепараторы НГС;
· Отстойники ОГ-200;
· Емкости буферные РГС;
· Насосное оборудование;
· Печи подогрева нефти;
· Технологические нефтепроводы;
· Фильтр жидкостный сетчатый;
· Вертикальные резервуары стальные РВС;
· Узлы технологических задвижек;
· Узел учета нефти;
· Автоцистерна.
  К возникновению ЧС на объектах нефте- и газодобычи может привести полное или частичное разрушение технического оборудования:
· Насосов;
· Сепаратора, отстойника, емкостей для хранения нефти, резервуаров, теплообменников, емкостей для сбора утечек и дренажа;
· Внутрипромысловых нефтепроводов, межпромысловых нефтепроводов, технологических трубопроводов, напорных нефтепроводов или запорной арматуры.
  К возникновению ЧС на объектах нефте- и газодобычи с разливом нефти может привести также отказ системы автоматики.

  Мероприятия по предотвращению ЧС (Н)
  С целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов АО «Оренбургнефть» и недопущения распространения на их территории возможных разливов нефти высотная отметка проектируемых зданий и сооружений на территории УКПН, ДНС выполнена с учетом противопожарных разрывов, зон пожаро- и взрывобезопасности.
  Прокладка технологических сетей выполняется с учетом транспортных связей и условий строительства и ремонта.

  Для предупреждения аварий (ЧС) на объектах АО «Оренбургнефть» предусмотрены следующие организационно-технологические решения:
- соблюдение норм технологического режима;
- подготовка руководящего состава организации и персонала к действиям в условиях ЧС (Н); поддержание технического состояния оборудования в исправном состоянии;
- наличие договоров с профессиональными АСФ (Н) (в случае необходимости);
- управление технологическим процессом добычи, сбора и транспорта нефти автоматизировано и механизировано в объеме, обеспечивающем «безлюдную» технологию;
- регулярное проведение технического освидетельствования и профилактического осмотра оборудования и трубопроводов;
- комплексная диагностика, включающая в себя ежегодный диагностический контроль насосных агрегатов;
- применение конструкционных материалов по коррозийной стойкости и работоспособности в соответствии с условиями эксплуатации;
- защита фланцевых соединений подбором соответствующих конструкций фланцев, прокладочных и крепёжных материалов, систематическим надзором за их состоянием;
- своевременное проведение капремонтов оборудования и трубопроводов;
- арматура выбрана из числа серийно выпускаемой из условия максимального рабочего давления;
- секционирование линейной части межпромысловых нефтепроводов и сборных коллекторов;
- размещение технологического оборудования на открытых площадках с обеспечением необходимых (по нормам) проходов, площадок для обслуживания и ремонта, бетонирование площадок, имеющих бордюрное ограждение;
- полная герметизация технологических процессов;
- подземный способ прокладки трубопроводов на минимальной глубине 1,0 м. до верхней образующей трубы;
- 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами;
- объезды, обходы, облёт объектов месторождений и трасс нефтепроводов с целью своевременного обнаружения нефтеразливов и несанкционированных действий и работ в коридорах нефтепроводов;
- техническая и физическая охрана объектов нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти. Усиленная охрана нефтепроводов от несанкционированных врезок, как наиболее опасных и вероятных предпосылок аварийных разливов нефти;
- осуществление постоянного контроля наличия и состояния опознавательных знаков на местности, знаков ограждения, предупреждения и запрещающих знаков на переходах через ж/д и автодороги;
- техническое оснащение аварийно-восстановительных подразделений и нештатных аварийно-спасательных формирований, обучение персонала оперативному выполнению задач по ликвидации разливов нефти и соблюдению установочных мер безопасности.
  В целях локализации разливов нефти в системе сбора, подготовки и транспорта выполняются:
- обвалования скважин, емкостей на территории УКПН, ДНС из непроницаемого слоя грунта; размеры обвалования определены из условия удержания расчетного объема разлившейся нефти;
- для сбора дренажей нефти из насосов, трубопроводов, гидрозатворов предусмотрены дренажные емкости.

  Для обеспечения контроля за системой автоматики технологических процессов предусмотрено:
- контроль давления в начальных и конечных пунктах транспортировки на межпромысловых нефтепроводах;
- дистанционный контроль давления в нефтегазосборном коллекторе, на выкидке добывающих скважин, в сепараторе замерном С-1;
- контроль давления с местным отсчетом на выкидке добывающих скважин;
- контроль уровня концентрации горючих газов на технологической площадке АГЗУ;
- контроль уровня концентрации горючих газов на технологических площадках добывающих и нагнетательных скважин;
- управление работой ЭЦН по верхнему и нижнему давлению в трубопроводе;
- на скважинах, оборудованных ЭЦН, контролируется затрубное, буферное и линейное давление по месту, а также предусмотрено управление электродвигателем насоса (отключить) при выходе линейного давления за установленные пределы;
- для защиты от поражения электрическим током предусматривается заземление приборов и средств автоматизации.

  Для обеспечения контроля за системой электроснабжения предусмотрено:
- обеспечение требуемых разрывов и габаритов от токоведущих частей и сооружений в соответствии с требованиями действующих норм и правил;
- соблюдение безопасных допустимых расстояний между электроустановками и электрооборудованием в соответствии с действующими нормами и правилами;
- применение электрооборудования, соответствующего по исполнению классу взрывоопасной зоны, группе и категории взрывоопасное, взрывоопасной смеси согласно ПУЭ;
- освещение территории площадок и рабочих мест;
- заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования, могущих оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции;
- соответствующая изоляция токоведущих частей;
- отвод статического электричества, грозозащита от проявления статического электричества;
- предупредительные надписи и плакаты. Электроустановки снабжены противопожарными средствами и инвентарем.
  Безопасность электрооборудования обеспечивается путем применения:
- аварийной и предупредительной сигнализации, надписей и плакатов;
- защитных средств.

  Для обеспечения взрывопожаробезопасности на объектах ОАО «Оренбургнефть» предусмотрено:
- все здания, сооружения и технологическое оборудование располагается с соблюдением противопожарных разрывов согласно действующим нормам;
- молниезащита, защита от статического электричества и защитное заземление и зануление электрооборудования;
- контроль загазованности производственных помещений;
- пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения помещений;
- применение взрывозащищенного электрооборудования;
- производственные площадки укомплектованы первичными средствами пожаротушения, имеется телефонная связь;
- наличие систем приточно-вытяжной вентиляции для предотвращения образования загазованности в насосной;
- соблюдение правил взрывопожаробезопасности, правил огневых и газоопасных работ;
- применение оборудования обеспечивающего его надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состав и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;
- оснащение оборудование в зависимости от назначения приборами для изменения давления, температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей аппаратуры;
- сбор утечек и разливов при нарушении технологического режима и дождевых сточных вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью в подземные емкости;
- соединения трубопроводов преимущественно сварные, фланцевые соединения применяется в основном для присоединения арматуры, приборов КИПиА и оборудования.
  Для обеспечения мероприятий специального характера:
- поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей объектовой системы оповещения и связи;
- предотвращение несанкционированного антропогенного воздействия на объект;
- накопление запасов СИЗ обслуживающего персонала;
- поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС России по вопросам организации оповещения и эвакуации, противопожарных мероприятий.
  Обеспечение благоприятной жизнедеятельности и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.
[bookmark: _Toc73968754]7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
 Графически планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Кинзельский сельсовет, показаны на карте границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карты разработаны в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.
Границы населенных пунктов показаны согласно ранее утвержденного генерального плана и данным проектом не меняются.
[bookmark: _Toc73968755]8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Особо охраняемые природные территории
Особо охраняемых природных территорий федерального значения в границах МО Кинзельский сельсовет нет.
По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области на территории МО Кинзельский сельсовет в настоящее время имеется 2 особо охраняемых природных территорий регионального (областного) значения.

Таблица 8.1 Список памятников природы областного значения в МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района.
	№
пп
	Наименование
	Пло-щадь (га)
	Местонахождение
	Тип
памятника

	2. 
	Ванякина шишка
	15,0
	В 3 км. к юго-западу от пос. Степной
	Ландшафтно-геоморфологический

	3. 
	Гора Меркедоновка
	94,0
	В 4 км. к юго-западу от с. Вознесенка
	Ландшафтно-геоморфологический


В границах каждой ООПТ установлен режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории: 
Режим особой охраны памятников природы - Ванякина шишка и Гора Меркедоновка (запрещенные виды использования)
На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются:
1. разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;
1. выпас мелкого рогатого скота;
1. нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота;
1. строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений;
1. хранение, захоронение и обезвреживание отходов;
1. гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;
1. выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);
1. хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;
1. передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.


Допустимые виды использования памятника природы - Ванякина шишка и Гора Меркедоновка
На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:
1)	добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;
2)	поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;
3)	рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;
4)	устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.
На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений:
1. посещение территории гражданами;
1. проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;
1. сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;
1. передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;
1. проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.
Схемой территориального планирования Оренбургской области не предусматривается выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ на территории МО Кинзельский сельсовет.






Объекты культурного наследия
Объекты археологического наследия федерального значения на территории МО Кинзельский сельсовет:
	№№ п/п
	Список объектов археологического наследия,
расположенных на территории Оренбургской области

	1. 
	Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава)
	Местонахождение объекта
	Категория охраны
	Реквизиты и наименование акта о постановке государственную охрану объекта культурного наследия

	1. 
	Кинзельское I селище эпохи бронзы

1 селище
	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Кинзелька, в 2,5 км к С от села
	Федерального значения
	Решение исполнительного комитета  Оренбургского областного Совета народных депутатов от 02.07.1991 г. № 158

	1. 
	Кинзельское II селище эпохи бронзы
1 селище
	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Кинзелька, в 1,2 км к СЗ от села

	Федерального значения
	Решение исполнительного комитета  Оренбургского областного Совета народных депутатов от 02.07.1991 г. № 158


	1. 
	Кинзельское III селище эпохи бронзы
1 селище
	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Кинзелька, в 1 км к СЗ от села
	Федерального значения
	Решение исполнительного комитета  Оренбургского областного Совета народных депутатов от 02.07.1991 г. № 158

	1. 
	Курганный могильник 1
14  курганов

	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Кинзелька, в 0,6 км к ССВ от села
	Федерального значения
	Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21

	1. 
	Курганный могильник 2

7 курганов
	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Кинзелька, в 0,125 км к ЮВ от села
	Федерального значения
	Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21

	1. 
	Курганный могильник
3 кургана

	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Вознесенка, в 2 км к З от села
	Федерального значения
	Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21

	1. 
	Селище
1 селище

	Оренбургская область
Красногвардейский район 
с. Вознесенка, в 1,8 км к З от села
	Федерального значения
	Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21

	1. 
	Курганный могильник
Александровка I        
	п. Александровка, в 1,1
км к западу от поселка,
в 0,7 км к северу от
асфальтовой
автомобильной дороги
"Грачевка - Сорочинск"
	 выявленный
	Мишанина Е.В. Отчет
о проведении
археологического
обследования
земельных участков,
отводимых под
хозяйственное
освоение в
Оренбургской области
в 2011 г.         

	1. 
	Сорочинско-Никольский курганный могильник
	пос. Александровка Красногвардейского района, в 9 км. к северо-западу от поселка, в 6 км. к северо-северо-востоку от с. Никольское Сорочинского района, в 2,4 км. к северо-северо-западу  от реки Малый Уран

	
	Выявленный объект. Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.)

	1. 
	Курганный могильник «Кинзелька IV»
	Оренбургская область, Красногвардейский район, в 6,0 км к северо-западу-западу от центральной части с. Кинзелька и в 7,0 км к северо-западу-западу от западной окраины              с. Вознесенка
	
	Изотова М.А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект АО «Оренбургнефть»: 4233П ПИР «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1668, 5011, 5110 и система заводнения скважин №№1668, 5096, 5110 Сорочинско-Никольского месторождения» в Красногвардейском районе Оренбургской области




Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия Оренбургской области:
В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия Кинзельского сельсовета не определены.  
Границы территорий объектов и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены законами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия,  с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон, все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия и разрабатываемая градостроительная документация подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.







На территории МО Кинзельский сельсовет расположен объект местного значения, относящийся к списку памятных мест и сооружений Оренбургской области, посвященных военной истории Отечества

	№
	Название памятного места или сооружения, местоположение (адрес),
дата открытия
(типологическая принадлежность)
	Авторы идеи, скульпторы, организации
	Описание, составные части и иные внешние характеристики и особенности
памятного места или сооружения

	1
	Памятник 

с. Кинзелька, парк в центре села

1966 г. 

(мемориальное сооружение)

	----
	Стела с барельефом солдата и женщины.

	2
	Памятник

с. Вознесенка, парк в центре села

1967 г.

(мемориальное сооружение)

	-----
	Мемориальный комплекс представлен стелой с горельефом солдата с венком в руках. 
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